1.0.7.0

Добавлена поддержка работы с микромодулем

1.0.5.4

Исправлена ошибка зависания при работе с терминалом по протоколу TCP/IP

1.0.5.3

Добавлена поддержка терминалов работющих по протоколу TCP/IP

1.0.4.6

Исправлена ошибка с подтверждением при обрыве связи с терминалом

1.0.4.5

Исправлена ошибка ожидания ответа терминала при закрытии дня

Добавлена обработка исключения при выполнении операции (1-9)VOID после неуспешного (1-A)REVERVAL OF SALE

1.0.4.4

Добавлен механизм подтвержения транзакций (которые не были корректно подтверждены) при печати отчета

1.0.4.3

Добавлен механизм подтвержения транзакций (которые не были корректно подтверждены) при закрытии дня

1.0.4.2

Добавлен механизм подтвержения транзакций (обязательна поддержка функции терминалом)

Добавлена обработка пакетной выгрузки слипов (обязательна поддержка функции терминалом)

Изменен порядок инициализации терминала

Изменен порядок логирования менеджером оплат

Добавлена трансляция экранных сообщений терминала на экран

1.0.3.19

Исправлена ошибка ожидания слипа, если терминал "завис" в процессе передачи слипа для операции (1-9)VOID

1.0.3.18

Исправлена ошибка ожидания слипа, если терминал "завис" в процессе передачи слипа

1.0.3.17

Добавлена возможность передавич трэка в процессинг для метода GetGiftCardBalance

1.0.3.16

Изменен метод ActivateGiftCard. Операция 1P выполняется при нулевой сумме, 1Q при сумме отличной от нуля.

1.0.3.15

Исправлен разбор ответа 6-0. Response code разбирается как строка.

Исправлено время в логе с "гринвичевского" на локальное.

1.0.3.14

Исправлен порядок обхода в меню выбора типа отчета

1.0.3.13

Исправлена ошибка чтения из порта данных, когда контрольная сумма равна нулю

1.0.3.12

Исправлена ошибка с длиной кода авторизации при голосовой авторизации

Исправлена ошибка открытия порта после отказа терминалом в выполнении операции

1.0.3.11

Изменента надпись на окне ожидания с "Подождите, пожалуйста" на "Работа с терминалом"

1.0.3.10

Исправлена работа с голосовой авторизацией

Исправлена ошибка, возникающая при потере связи с терминалом

